|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatie stadion multisportiv str. Musatinilor 1, or. Chisinau** | Anexa Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**DEVIZ LOCAL №**

 **Teren cauciucat**

|  |
| --- |
| **Valoarea de deviz Lei** |

Intocmit in preţuri curente

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1. Teren de sport - pesmet din cauciuc** |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de rigole de scurgere, asezate pe beton | m | 28,00 |  |  |
|  2 | DE11A | Montare rigole existente la cota terenului., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 28,00 |  |  |
|  3 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 3,00 |  |  |
|  4 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | m | 90,00 |  |  |
|  5 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | 570,40 |  |  |
|  6 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 5,70 |  |  |
|  7 | DB18E k=2 | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 570,40 |  |  |
|  8 | TsH42A | Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din cauciuc farimitat legat cu poliuretan | m2 | 570,40 |  |  |
|  9 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla | 1 km | 0,42 |  |  |
|  10 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 80,00 |  |  |
|  11 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 545,60 |  |  |
|  12 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t | 4,30 |  |  |
|  13 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 4,30 |  |  |
|  14 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,55 |  |  |
|  15 | CE35A | Plasa de siguranta, utilizata la oprirea iesirii mingilor in afara terenului Nc=1.05 | m2 | 200,00 |  |  |
|  16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,00 |  |  |
|  17 | CL17C | Confectionare suporturi din metal p-u plasa de volei si tenis | kg | 80,00 |  |  |
|  18 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 1,50 |  |  |
| 19 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 2,00 |  |  |
|  20 |  | Consola unitara Elmos ADK1/10 |  | 2,00 |  |  |
|  21 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Ksal=0.2 | m | 50,00 |  |  |
|  22 | RpEB04C | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie, avind sectiunea 2x2,5 mmp | m | 50,00 |  |  |
|  23 | RpEF07B | Montarea corp de iluminat stradal led Elmos D3709-100 100 W SMD 6500 K IP65 9000 lm 220 V | buc | 6,00 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
|  |  | **Total Teren de sport - pesment din cauciuc****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | **2. Utilaj sportiv** |  |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet PTP 712, 3x2m |  | 2,00 |  |  |
|  25 | Pret de piata | Plasa de fotbal Sport Standart SO-5286, 3x2m |  | 2,00 |  |  |
|  26 | Pret de piata | Plasa de volei Sport Econom12 SO-5267 White |  | 1,00 |  |  |
|  |  | **Total Utilaj sportiv****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurare medicala si sociala | 24% |  |  |  |
|  |  | Transportare materiale | 7% |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00+ |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5% |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00+ |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6% |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00+ |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | **Total deviz:****Inclusiv salariu** |  |  |  | **——————** |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit  |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |