|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatie stadion multisportiv str. Musatinilor 1, or. Chisinau** | Anexa Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**DEVIZ LOCAL №**

**Teren cauciucat**

|  |
| --- |
| **Valoarea de deviz Lei** |

Intocmit in preţuri curente

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Teren de sport - pesmet din cauciuc** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | DG04B | | Desfacerea de rigole de scurgere, asezate pe beton | | | m | | 28,00 | | |  | |  |
| 2 | | DE11A | | Montare rigole existente la cota terenului., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | | | m | | 28,00 | | |  | |  |
| 3 | | DE10C | | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | | | m | | 3,00 | | |  | |  |
| 4 | | RpDB13A | | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | | | m | | 90,00 | | |  | |  |
| 5 | | DB01A | | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | | | m2 | | 570,40 | | |  | |  |
| 6 | | DB02A | | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | | | 100m2 | | 5,70 | | |  | |  |
| 7 | | DB18E k=2 | | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | | | m2 | | 570,40 | | |  | |  |
| 8 | | TsH42A | | Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din cauciuc farimitat legat cu poliuretan | | | m2 | | 570,40 | | |  | |  |
| 9 | | DF16A | | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla | | | 1 km | | 0,42 | | |  | |  |
| 10 | | CB14C | | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | | | m2 | | 80,00 | | |  | |  |
| 11 | | CL17A | | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | | | kg | | 545,60 | | |  | |  |
| 12 | | IzD02C | | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | | | t | | 4,30 | | |  | |  |
| 13 | | IzD05B | | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | | | t | | 4,30 | | |  | |  |
| 14 | | IzD04C | | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | | | t | | 0,55 | | |  | |  |
| 15 | | CE35A | | Plasa de siguranta, utilizata la oprirea iesirii mingilor in afara terenului Nc=1.05 | | | m2 | | 200,00 | | |  | |  |
| 16 | | CL18A | | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | | kg | | 30,00 | | |  | |  |
| 17 | | CL17C | | Confectionare suporturi din metal p-u plasa de volei si tenis | | | kg | | 80,00 | | |  | |  |
| 18 | | CN21B | | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | | | m2 | | 1,50 | | |  | |  |
| 19 | | RpEO02A | | Montarea suportului cu un brat | | | buc | | 2,00 | | |  | |  |
| 20 | |  | | Consola unitara Elmos ADK1/10 | | |  | | 2,00 | | |  | |  |
| 21 | | RpEA01A | | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Ksal=0.2 | | | m | | 50,00 | | |  | |  |
| 22 | | RpEB04C | | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie, avind sectiunea 2x2,5 mmp | | | m | | 50,00 | | |  | |  |
| 23 | | RpEF07B | | Montarea corp de iluminat stradal led Elmos D3709-100 100 W SMD 6500 K IP65 9000 lm 220 V | | | buc | | 6,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | *Total* | | | Lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total Teren de sport - pesment din cauciuc**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **2. Utilaj sportiv** | | |  | |  | | |  | |  |
| 24 | | Pret de piata | | Porti pentru mini-fotbal cu panou baschet PTP 712, 3x2m | | |  | | 2,00 | | |  | |  |
| 25 | | Pret de piata | | Plasa de fotbal Sport Standart SO-5286, 3x2m | | |  | | 2,00 | | |  | |  |
| 26 | | Pret de piata | | Plasa de volei Sport Econom12 SO-5267 White | | |  | | 1,00 | | |  | |  |
|  | |  | | **Total Utilaj sportiv**  **Inclusiv salariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Asigurare medicala si sociala | | | 24% | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportare materiale | | | 7% | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | 100,00+ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie | | | 14,5% | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | 100,00+ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | | 6% | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | | 100,00+ | | |  |  | | |  |
|  | |  | | TVA | | | 20,00 % | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Total deviz:**  **Inclusiv salariu** |  | | |  | | |  | | **——————** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |