|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_**Reparația încăperilor în incinta Centrului de Recreere pentru vârstnici, str. Stefan cel Mare 189, mun. Ungheni** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitățile de lucrări**

|  |
| --- |
| **Valoarea totală:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reparația coridorului** |
|  1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,7000 |  |  |
|  2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,6000 |  |  |
|  3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,6000 |  |  |
|  4 | СF59D | Placarea suprafetelor cu Lambriu din aluminiu cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 10,7000 |  |  |
|  5 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 44,8000 |  |  |
|  6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,8000 |  |  |
|  7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,8000 |  |  |
|  8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,8000 |  |  |
|  9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,8000 |  |  |
|  10 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 1,0000 |  |  |
|  11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,7000 |  |  |
|  12 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 10,7000 |  |  |
|  13 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5mmp) | m | 15,0000 |  |  |
|  14 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 1,0000 |  |  |
|  15 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 1,0000 |  |  |
|  16 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |  |  |
| **Reparația grupului sanitar** |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 4,5000 |  |  |
|  2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 5,0000 |  |  |
|  3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 37,0000 |  |  |
|  4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,1000 |  |  |
|  5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,4000 |  |  |
|  6 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 37,0000 |  |  |
|  7 | СF59D | Placarea suprafetelor cu Lambriu din aluminiu cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,0000 |  |  |
|  8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,0000 |  |  |
|  9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,0000 |  |  |
|  10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,0000 |  |  |
|  11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,0000 |  |  |
|  12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,0000 |  |  |
|  13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,0000 |  |  |
|  14 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 37,0000 |  |  |
|  15 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 2,0000 |  |  |
|  16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,0000 |  |  |
|  17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 11,0000 |  |  |
|  18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (compartimentari la WC) | m2 | 20,0000 |  |  |
|  19 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5mmp) | m | 45,0000 |  |  |
|  20 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 3,0000 |  |  |
|  21 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 1,0000 |  |  |
|  22 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |  |  |
|  23 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 9,0000 |  |  |
|  24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  25 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |  |  |
|  26 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,0000 |  |  |
|  27 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,0000 |  |  |
|  28 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,0000 |  |  |
|  29 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (simplu) | buc | 1,0000 |  |  |
|  30 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |  |  |
|  31 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  32 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (boiler 50l) | buc | 1,0000 |  |  |
|  33 | SD11A | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  34 | SE57A | Suport din inox pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1,0000 |  |  |
|  |
|  |  | Total |  lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit  |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |