|  |  |
| --- | --- |
|  | Anexa Nr. 3 Formular Nr.7 |
| **Lucrari de reparație în incinta Clubului pentru persoane vârstnice din localitatea Prepelița, raionul Sîngerei** | |

**Lucrari de reparație**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | **U.M.** | **Consum de resurse pe unitate de masura** |
|

| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrari de constructii** | | |  |  |
| 1 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre. | | | m2 | 9,90 |
| 2 | | RpCO56A | | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi. | | | m2 | 10,80 |
| 3 | | CK23B | | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,3m x1,9m)=2,47m2 x 4buc | | | m2 | 9,90 |
| 4 | | CK26C | | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | | | m | 5,60 |
| 5 | | CK26B | | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | | | m | 5,60 |
| 6 | | CK25A | | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | m2 | 10,80 |
| 7 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tavane) | | | m2 | 6,50 |
| 8 | | CK50B | | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | | | m2 | 6,80 |
| 9 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | | m2 | 13,30 |
| 10 | | CF52B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | | | m2 | 13,30 |
| 11 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | m2 | 13,30 |
| 12 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | m2 | 13,30 |
| 13 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | | m2 | 81,45 |
| 14 | | RpCR07A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | m2 | 81,45 |
| 15 | | RpCJ35A | | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti) | | | m2 | 31,90 |
| 16 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | | m2 | 16,29 |
| 17 | | CF50B | | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | m2 | 16,29 |
| 18 | | CF17C | | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | m2 | 13,30 |
| 19 | | CF57A | | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | m2 | 16,29 |
| 20 | | CN53A | | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | | | m2 | 147,39 |
| 21 | | RpCR07A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | m2 | 147,39 |
| 22 | | CF61A | | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | | | m2 | 22,28 |
| 23 | | RpCR07A | | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | m2 | 22,28 |
| 24 | | CI21A | | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | | | m2 | 15,60 |
| 25 | | CG01A | | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | m2 | 6,80 |
| 26 | | CG17D1 | | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | | | m2 | 6,80 |
|  | |  | | **2. Lucrari electrotehnice** | | |  |  |
| 27 | | RpEE01A | | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | | | buc | 4,00 |
| 28 | | RpEF02A | | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | | | buc | 2,00 |
| 29 | | RpEE03A | | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | | | buc | 14,00 |
| 30 | | RpED01B | | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp | | | m | 60,00 |
|  | |  | | **3. Apa si canalizare** | | |  |  |
| 31 | | SA14B | | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | | | m | 12,00 |
| 32 | | SB12A | | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | | | m | 12,00 |
| 33 | | SB13A | | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | | | buc | 6,00 |
| 34 | | RpCU05I | | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | | | buc | 4,00 |
| 35 | | RpVC08A | | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | | | buc | 1,00 |
|  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | **Total deviz:** |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Anexa Nr. 3 Formular Nr.3 |
| **Lucrari de reparație în incinta Clubului pentru persoane vârstnice din localitatea Prepelița, raionul Sîngerei** | |

**Resurse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

**Manopera:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,34 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,33 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13,32 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 40,22 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 14,41 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,83 |
| 7. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,96 |
| 8. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,86 |
| 9. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17,80 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 181,02 |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,23 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,31 |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,35 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 78,35 |
|  |  | **Total manopera** |  |  |

**Materiale:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,04 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,29 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12,64 |
| 4. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 136,00 |
| 5. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 9,90 |
| 6. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 10,80 |
| 7. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 28,00 |
| 8. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,47 |
| 9. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,05 |
| 10. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 38,77 |
| 11. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 100,45 |
| 12. | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,82 |
| 13. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 6,68 |
| 14. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,52 |
| 15. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,00 |
| 16. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 69,33 |
| 17. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,02 |
| 18. | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 5,60 |
| 19. | 2521216717050 | Teava din material plastic d.50 | m | 13,04 |
| 20. | 252121671705011 | Teava din material plastic d.20 | m | 12,24 |
| 21. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,48 |
| 22. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,40 |
| 23. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 2,52 |
| 24. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,48 |
| 25. | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 10,46 |
| 26. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 12,00 |
| 27. | 252315672103711 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 6,30 |
| 28. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 29,26 |
| 29. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 88,40 |
| 30. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 6,12 |
| 31. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,34 |
| 32. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 211,27 |
| 33. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 31,21 |
| 34. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 325,51 |
| 35. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 7,00 |
| 36. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 2,52 |
| 37. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 27,54 |
| 38. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 16,07 |
| 39. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,44 |
| 40. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 5,60 |
| 41. | 2746167335100 | Priza | buc | 14,28 |
| 42. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 18,00 |
| 43. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15,00 |
| 44. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 8,16 |
| 45. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 5,85 |
| 46. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1,84 |
| 47. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 138,80 |
| 48. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 306,00 |
| 49. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 136,00 |
| 50. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 28,00 |
| 51. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 2,04 |
| 52. | 2875276305105 | Conector | buc | 30,19 |
| 53. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 125,56 |
| 54. | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,01 |
| 55. | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 61,20 |
| 56. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,18 |
| 57. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,92 |
|  |  | **Total materiale de construcţii** |  |  |

**Utilaje de construcţii:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,50 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,39 |
| 3. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,67 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,57 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,60 |
| 6. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1,14 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
| 8. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,17 |
| 9. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,66 |
|  |  | **Total utilaje de construcţii** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Total deviz:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Anexa Nr. 3 Formular Nr.5 |
| **Lucrari de reparație în incinta Clubului pentru persoane vârstnice din localitatea Prepelița, raionul Sîngerei** | |

**Catalog de preţuri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de constructii** |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Usi. | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 3 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,3m x1,9m)=2,47m2 x 4buc | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 6 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tavane) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 8 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 14 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 21 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 23 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | **2. Lucrari electrotehnice** |  |  |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 28 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
| 29 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 30 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 1,0200 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |
|  |  | **3. Apa si canalizare** |  |  |
| 31 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |
|  | 252121671705011 | Teava din material plastic d.20 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |
| 32 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d.50 | m | 1,0350 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 0,3300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0199 |
| 33 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 252315672103711 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 34 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 35 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 |