                                                IP Școala Profesională din Orhei
Structura investiției
	Nr
	Denumirea produsului
	Specificații tehnice
	Cantitate

	1
	Accesorii si consumabile set pentru lipirea cauciucurilor
	Set de accesorii și consumabile pentru repararea și vulcanizarea anvelopelor auto, compus din șnururi de reparare, petice de vulcanizare, soluție vulcanizantă, sondă spiralată, dispozitiv de introducere a șnururilor, răzuitor, accesorii pentru ventile și instrumente auxiliare, ambalate într-o cutie de depozitare.”
	5 

	2
	Acesorii si consumabile set balansare 
	Greutăți autoadezive pentru echilibrarea roților GRC, 12 × 5 g, culoare neagră
Tip: 60 g (12 × 5 g), cu bandă adezivă lată.

	5 

	3
	Utilaj de reincarcare a sistemului de aer conditioner

	Stația de încărcare pentru aer condiționat LAUNCH AC519 este o stație profesională complet automată pentru întreținerea sistemelor de aer condiționat auto. Realizează evacuarea, vidarea și încărcarea fără control manual al supapelor. Măsoară automat cantitatea de ulei evacuat și completează cantitatea necesară de ulei nou.
	1

	4
	Dispozitiv pneumatic pentru pomparea a uleiului uzat
	
Volum rezervor: 80 l
Volumul de aspirație: până la 6,5 ​​l/min
Rezervor de control (extractor): 10 l
Interval de temperatură a uleiului: 40–60°C
Intrare aer: 1/4"
Diametru bol: 43,5 cm
Capacitate bol: aproximativ 12,5 l
Presiune aer de alimentare: 6–8 bar
Inaltime minima: 132 cm
Inaltime maxima: 141,5 cm
Greutate: 26 kg< /li>
Kitul include: 3 sonde flexibile și 2 metalice de aspirație
	1

	5
	Dispositive de scurgerea a uleiului uzat
	Unitate de evacuare a uleiului uzat 65 l
Volum rezervor 65 l cu indicator de nivel
Suport de scule din plastic cu 3 secțiuni pentru chiuvetă
Capacitate rezervor de colectare deșeuri 15 l
cu grilă tăiată în valuri pentru filtre de ulei schimbătoare de picături
Degajare pneumatică a aerului (presiune max. 0,5 diferențial d
	1

	6
	Elevator electro hydraulic 2 coloane 4t longer
	Cel mai bun instrument 240 H (BT240H) este un elevator modern electrohidraulic cu 2 posturi, cu o capacitate de sincronizare mai mică de 4000 kg și o înălțime de ridicare de 1900 mm. Este proiectat special pentru service auto, camioane ușoare, pickup-uri și SUV-uri în modul intensiv. Puteți ridica la o înălțime maximă în mai puțin de un minut pentru a efectua reparațiile necesare.
Specificații:
Capacitate de încărcare 4000 kg
Înălțimea de ridicare este de 1900 mm
Lățimea de montare 3425 mm
Rază înălțime 2826 mm
55 secunde timp de ridicare
Min. înălțimea de ridicare 110 mm
Distanța dintre rafturi de 2800 mm
Puterea motorului 2,2 kW
Greutate neta 610 kg
Alimentare 220V - 380V 50hz 
	1

	8
	Compressor de aer -w-0.67/8. Trifazat 380v,7.5cp.200
	
Tensiune / Frecventa: 220-230 V / 50 Hz
Puterea: 2200 W
Tip lubrifiere: cu ulei
Numarul de cilindri: 2
Capacitate rezervor: 100 L
Productivitate: 420 l/min
Presiune de lucru: 10 bar

	1

	9
	Masina de vulcanizare (Bortarea /Debortarea)
	Lățimea roții 3–15"; diametrul maxim 1.040 mm; prindere exterioară 10–24"; interioară 12–26"; viteze 7 și 13 rpm; motor 1,1 kW; alimentare 380 V; greutate 410 kg; ambalare în 2 colete: 1.360 × 920 × 1.000 mm și 1.280 × 550 × 450 mm
	1

	10
	Mașină de echilibrat roți
	Diametru jantă 10–26"; diametru maxim roată 1.118 mm; lățime jantă 1,5–20"; lățime maximă roată 22,8"; rotație 150–200 rpm; precizie afișare 1 g; greutate maximă roată 70 kg; dimensiuni 1.270 × 1.704 × 1.089 mm; greutate 127 kg
	1

	11
	Vulcanizator
	Alimentare: 220 V;
Puterea totală (maximă) a elementului de încălzire: 500 W x 2;
Intervalul de control al temperaturii: 145-165 ° С;
Greutate: 65,8 kg;
Zona de reparare într-un singur ciclu: 100x80 mm²;
Dimensiuni totale: 545x415x1475 mm.
	1

	12
	SET de leviere
	Zonă de lucru călită; mânere din plastic cu capace de protecție; pârghii de 200 × 12 mm, 300 × 18 mm, 450 × 20 mm și 600 × 20 mm
	4

	13
	Stand de balansare 
	Alimentare 220 V monofazată; diametru jantă 10–24"; lățime jantă 1,5–20"; greutate maximă roată 65–70 kg; precizie ±1 g; viteză 200 rpm; măsurare 7–10 secunde; acționare automată; greutate netă 98 kg
	1

	14
	Masina de demontat si montat rotile 
	Maximum tire size 41(1040mm)
Maximum tire width 14(355mm)
Clamping range internal 10-20
Clamping range external 12-24
Power 0.75kw
Power 380V
	1

	15
	Compresor de aer 
	• Putere motor: 1800 W
• Tensiune: 220 V / 50 Hz
• Presiune maximă: 8 bar
• Debit aer: 250 l/min
• Capacitate rezervor: 50 litri
• Turație motor: 2880 rpm
• Tip compresor: cu ulei
• Cilindri: 1
• Nivel zgomot: 85 dB
• Racord ieșire: 1/4”
• Certificare: CE
• Funcție drenare condens: Da
- Utilizare: Casnică / profesională
- Fiabilitate crescută, funcționare silențioasă și întreținere ușoară

	1

	16
	Set chei de roti.
	Lungime 400 mm; material oțel Cr-V; dimensiuni 17 × 19 × 21 × 22 mm; finisaj cromat; greutate 1,4 kg
	1

	17
	Set de chei tubulare de impact 
	Dimensiuni 10–24 mm; material oțel CrMo; prindere 1/2"; sistem de prindere hexagonal
	1

	18
	Cheie dinamometrică digitală
	Prindere 1/2"; cuplu 17–340 Nm; precizie ±1% la creștere și ±2% la descreștere; 5 unități de măsură; oțel crom-vanadiu; sistem reversibil; LCD iluminat; vibrații, alarmă sonoră și LED roșu; standarde ASME B107.14M și ABNT ISO 6789
	2

	19
	Masa de lacatușărie 
	Dimensiuni 1.900 × 686 × 845 mm; greutate 125 kg; volum 0,6 m³; 10 sertare, câte 5 pe fiecare parte; sarcină totală 1.500 kg distribuită uniform; sarcină 50 kg/sertar; suprafață galvanizată
	4

	20
	Dulap de scule cu o singură coloană
	Dimensiuni 1.390 × 686 × 845 mm; greutate 79 kg; volum 0,38 m³; 5 sertare; sarcină totală 1.000 kg distribuită uniform; sarcină 50 kg/sertar; suprafață galvanizată
	1

	21
	Set de chei 
	Oțel; 7 sertare; închidere centrală; 4 roți, dintre care 2 pivotante cu blocare; ghidaje cu rulmenți; sertarele 1–5 suportă 30 kg fiecare, sertarele 6–7 suportă 35 kg fiecare; capac superior 60 kg; include set de 192 capete tubulare, 36 scule și 35 chei
	1

	22
	Pres hidraulic
	Capacitate 20 tone; masă reglabilă în 8 poziții; înălțime de lucru 0–770 mm; lățimea mesei 500 mm; adâncime 210 mm; înălțime totală 1.500 mm; piston 30 mm; greutate 85,5 kg; 2 prisme din oțel incluse
	1

	23
	Furtun pentru aer comprimat
	Lungime 10 m; diametru interior 6 mm; diametru exterior 8 mm; presiune maximă 10 bar (144 psi); conector 1/4"
	4

	24
	Cheie  pneumatică
	Pentru desfacerea și strângerea îmbinărilor filetate; destinată autoturismelor, vehiculelor comerciale și camioanelor; utilizată la lucrări de vulcanizare
	3

	25
	Scheme de scule pentru montarea/demontarea pistoane frina 
	Adaptoare de împingere pentru etriere - 21 buc.;
console de oprire - 3 buc.;
șurub de alimentare cu filet drept (pătrat pentru adaptoare de 3/8") - 1 buc.;
șurub de alimentare cu filet stânga (pătrat pentru adaptoare de 3/8") - 1 buc.;
hexagoane de 7 și 8 mm;
perforatoare 5,5 și 6 mm;
Hexagon de 12 mm, pătrat de 3/8".
	1

	26
	Cric pneumatic 
	KRAFT &DELE KD369 150-400 mm 4,5 t.
	2



