



**Reparația sălii pentru activități socio-culturale**

 **Ia Casa de cultură s.Zîrnești, r-l Cahul**

**Lista cu cantităţile de lucrări**

Reparația sălii pentru activități socio-culturale

la Casa de cultură s.Zîrnești, r-l Cahul

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Simbol norme și cod resurse |  | Unitatea de măsura | Volum | PretulMDL(fără TVA) |
| Denumire lucrarilor | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | RpIBl lA | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | rn2 | 10,00 |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | rn2 | 119,28 |  |
| 3 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var | rn2 | 167,80 |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | rn2 |  167,80 |  |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | rn2 | 167,80 |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj , pe tavane | rn2 |  167,80 |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | rn2 | 167,80 |  |
| 8 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | rn2 | 167,80 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | rn2 | 167,80 |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | rn2 | 167,80 |  |
| 11 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurnl tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 | rn | 173,20 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,30 |  |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 43,30 |  |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,30 |  |
| 15 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,30 |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,30 |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,30 |  |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 176,58 |  |
| 19 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adezivMaterial marunt (cirpe, apa etc)=l,05 | m | 65,18 |  |
| 20 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C32/AC4 10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC montate prin dibluri 6\*40, 4buc/lml, in incaperii mai mare de 16 mpMateriale marunte (cuie)=l,01 | m2 | 21,42 |  |
| 21 | RpCO46E | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti din placaj și laminat . | m2 | 21,00 |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda pentru sistemul de electricitate, panou metalc -24 module (Tip Hagher, Schneider, Legrand sau Eaton nota :inclusive, panou p/u 24 module) | buc | 1,00 |  |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat (întrerupător electric) montat pe | buc | 1,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | constructii pe perete sau coloana, tip BA47- 29/3/B25A |  |  |  |
| 24 | pret de piata | Automat (întrerupător electric) montat pe perete sau coloane, tip BA47-29/3/B25A | buc | 1,00 |  |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat (întrerupător electric) montat pe constructii pe perete sau coloana, tip BA47- 63/1/10 A | buc | 16,00 |  |
| 26 | pret de piata | Automat (întrerupător electric) montat pe constructii pe perete sau coloana, tip BA47-29/3/B25A | buc | 16,00 |  |
| 27 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3xl,5 mmp(BBf-Hr3xl.5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m | 185,00 |  |
| 28 | RpED09B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m | 140,00 |  |
| 29 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat cu dimensiuni de 600 x600mm, lămpi fluorescente | buc | 12,00 |  |
| 30 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14,00 |  |
| 31 | RpEE0lA | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (cap scara) | buc | 2,00 |  |
| 32 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice nota: inclusiv Conditioner BTU 24 Materiale marunte=l,05 | buc | 2,00 |  |
| 33 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie  | buc | 6,00 |  |
|  |  | **Total deviz (fără TVA)** |  |  |  |