|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_**Reperatie bloc sanitar sat Popeasca raionul Stefan Voda** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**DEVIZ LOCAL №**

 **Reparatie**

|  |
| --- |
| **Valoarea de deviz Lei** |

Intocmit in preţuri curente 07.09.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 4,00 |  |  |
|  2 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 6,00 |  |  |
|  3 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 7,00 |  |  |
|  4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,50 |  |  |
|  5 | IzG35A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive | m | 5,00 |  |  |
|  6 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,25 |  |  |
|  7 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 1,00 |  |  |
|  8 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,00 |  |  |
|  9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,00 |  |  |
|  10 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm | m | 7,00 |  |  |
|  11 | SB06F2 | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 20,00 |  |  |
|  13 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |  |  |
|  14 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 1,00 |  |  |
|  15 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,22 |  |  |
|  16 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 1,50 |  |  |
|  17 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 1,00 |  |  |
|  18 | SC02A | Cadita de dus din acril 80x80x15cm | buc | 1,00 |  |  |
|  19 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 3,20 |  |  |
|  20 | DE17A | Pavaje (existente) executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 4,00 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare medicala si sociala | 24 % |  |  |  |
|  |  | Transportare materiale | 10 % |  |  |  |
|  |  | Total |   |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |   |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total |   |  |  |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  |  | **Total deviz:****Inclusiv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit  |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reperatie bloc sanitar sat Popeasca raionul Stefan Voda** | Formular Nr.3 |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

**Deviz local de resurse №**

 **Reparatie**

|  |
| --- |
| **Valoarea de deviz Lei** |

Intocmit in preţuri curente

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrări şi cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

 **Manopera:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,43 |  |  |
|  2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,01 |  |  |
|  3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,32 |  |  |
|  4. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,43 |  |  |
|  5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,20 |  |  |
|  6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,77 |  |  |
|  7. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,98 |  |  |
|  8. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,99 |  |  |
|  9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,75 |  |  |
|  10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,30 |  |  |
|  11. | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,06 |  |  |
|  12. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,78 |  |  |
|  |  | **Total manopera** |  |  |  |  |

 **Materiale:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1. | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,02 |  |  |
|  2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,15 |  |  |
|  3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |  |  |
|  4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,19 |  |  |
|  5. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,02 |  |  |
|  6. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,15 |  |  |
|  7. | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,08 |  |  |
|  8. | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,02 |  |  |
|  9. | 2010237318700 | Distantieri de rost  | buc | 30,30 |  |  |
|  10. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 3,20 |  |  |
|  11. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |  |  |
|  12. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,16 |  |  |
|  13. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,20 |  |  |
|  14. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,37 |  |  |
|  15. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,51 |  |  |
|  16. | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,70 |  |  |
|  17. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,18 |  |  |
|  18. | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,08 |  |  |
|  19. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,00 |  |  |
|  20. | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 21,00 |  |  |
|  21. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,84 |  |  |
|  22. | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata | m | 7,50 |  |  |
|  23. | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,01 |  |  |
|  24. | 2523156713100 | Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,02 |  |  |
|  25. | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 1,22 |  |  |
|  26. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 6,40 |  |  |
|  27. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 64,32 |  |  |
|  28. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 52,80 |  |  |
|  29. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |  |  |
|  30. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,56 |  |  |
|  31. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 7,12 |  |  |
|  32. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,28 |  |  |
|  33. | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,21 |  |  |
|  34. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,21 |  |  |
|  35. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,80 |  |  |
|  36. | 2875114200780 | Cadita de dus din acril 80x80x15cm | buc | 1,03 |  |  |
|  37. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,03 |  |  |
|  38. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,50 |  |  |
|  39. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,08 |  |  |
|  40. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,92 |  |  |
|  41. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |  |  |
|  42. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Total materiale de construcţii** |  |  |  |  |

 **Utilaje de construcţii:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,07 |  |  |
|  2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |  |
|  3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |  |  |
|  4. | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,06 |  |  |
|  5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |  |  |
|  6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,09 |  |  |
|  7. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,09 |  |  |
|  8. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,05 |  |  |
|  9. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,01 |  |  |
|  10. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,07 |  |  |
|  11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |  |  |
|  12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,02 |  |  |
|  13. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,16 |  |  |
|  |  | **Total utilaje de construcţii** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  Lei |  |  |  |
|  | Asigurare medicala si sociala | 24 % |  |  |  |
|  | Transportare materiale | 10 % |  |  |  |
|  | Total |   |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  | Total |   |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  | Total |   |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit  |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiect Reperatie bloc sanitar sat Popeasca raionul Stefan Voda** | **Investitor** **CARITAS** |

**Catalog de preţuri unitare pentru obiectul**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| Pe unitate de măsură | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 2 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,650 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 3 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 5 | IzG35A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 6 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 7 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,650 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 8 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,400 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 10 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata | m | 1,050 |  |  |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,171 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 11 | SB06F2 | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2523156713100 | Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,364 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,192 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,156 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,040 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 13 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,330 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 14 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,020 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 15 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 16 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,180 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,700 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,460 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 17 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 18 | SC02A | Cadita de dus din acril 80x80x15cm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2875114200780 | Cadita de dus din acril 80x80x15cm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 19 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |
| 20 | DE17A | Pavaje (existente) executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,200 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
|  |  | *Total* |  Lei |  |  |  |

 **APROBAT:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Intocmit** | **Investitor** |
|  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S. L.S.