|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_**Reparația coridorului în incinta Centrului de Recreere pentru vârstnici, str. Alexei Mateevici 7, or. Căușeni** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitățile de lucrări**

|  |
| --- |
| **Valoarea totală:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reparația coridorului** |
|  1 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin. | m2 | 55 |  |  |
|  2 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport dinmortar adeziv, executate pe suprafețe | m2 | 55 |  |  |
|  3 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriene din vinil omogen (linoleummedical), la pardoseli | m2 | 14,50 |  |  |
|  4 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cuadeziv. | m2 | 34 |  |  |
|  |
|  |  | Total |  lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit  |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
|  (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |