|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_  **Reparația coridorului în incinta Centrului de Recreere pentru vârstnici, str. Alexei Mateevici 7, or. Căușeni** |  |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitățile de lucrări**

|  |
| --- |
| **Valoarea totală:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reparația coridorului** | | | | | | | | |
| 1 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M  100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin  . | m2 | 55 | |  | |  |
| 2 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din  mortar adeziv, executate pe suprafețe | m2 | 55 | |  | |  |
| 3 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriene din vinil omogen (linoleum  medical), la pardoseli | m2 | 14,50 | |  | |  |
| 4 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie porțelanată aplicate cu  adeziv. | m2 | 34 | |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  |  | Total | lei | |  | |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  | |  | |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  | |  | |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  | |  | |  |  |
|  |  | Total |  | |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |