Mun. Chișinău 27.03.2023

**SOLICITARE DE OFERTA**

***pentru achiziția ferestrelor în cadrul proiectului „******Organizarea unui Centru de Plasament pentru persoanele vulnerabile care caută ajutor și adăpost la mănăstirea Zăbriceni, inclusiv refugiați ucraineni / Organizing a Placement Centre for vulnerable people who seek help and shelter at the Zabriceni monastery, including Ukrainian refugees”*** ***V4MD0123***

**Durata proiectului**: 01.02.2023 - 31.01.2024

Asociația Obștească „HOMECARE” solicită oferta de prețuri ***pentru achiziția ferestrelor*** în cadrul proiectului „Organizarea unui Centru de Plasament pentru persoanele vulnerabile care caută ajutor și adăpost la mănăstirea Zăbriceni, inclusiv refugiați ucraineni*,*finanțat de Fondul Internațional Vișegrad.

**Scopul** acestei solicitări este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea bunurilor, în limita condițiilor prevăzute în Anexă, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectului sus-menționat (amenajarea încăperilor Centrului de Plasament).

**Cerințe față de candidații eligibili:**persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, cu experiență în vânzarea bunurilor prevăzute în această solicitare de ofertă.

**Cerințe față de condițiile financiare și de plată:** Bunurile vor fi livrate integral, în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului, iar plata pentru bunuri va fi efectuată după recepția bunurilor, timp de 5 zile lucrătoare în baza facturii fiscale/contului de plată.

**Cerințe față de oferta comercială.** Oferta comercială va include prețul unitar separat cu TVA și cu 0 % TVA în MDL**,** perfectată integral în limba română, conform formularului anexat.

**Condiții de livrare a bunurilor**. Produsele vor fi livrate de vânzător gratuit la adresa: Comunitatea Religioasă Mănăstirea cu Hramul ”Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni r-nul Edineț.

**Condiții privind termenul de garanție**. Termenul de garanție nu mai mic decât 12 luni.

**Valabilitatea ofertei comerciale.** Oferta comercială va fi valabilă timp de 90 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

**Conținutul obligatoriu al dosarului.**

* Oferta financiară;
* Copia extrasului de înregistrare;
* Copia autorizației cu privire la activitatea de comercializare a produselor indicate în ofertă;
* Certificat/scrisoare de garanție pentru toate bunurile livrate.

**Alte condiții.**

* Ofertantul își poate modifica sau retrage oferta printr-o notificare scrisă înainte de data limită;
* Ofertele alternative nu se admit;
* Dosarele incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.
* Asociația Obștească ”HOMECARE” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare sau de a anula achiziția în caz de necesitate.

**Criteriile de selectare a ofertelor comerciale:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteriu** | **Pondere** |
| Corespunderea ofertei specificațiilor solicitate | 40% |
| Echilibrul preț-calitate a produselor | 20% |
| Completivitatea termenilor de livrare a bunurilor | 10% |
| Completivitatea condițiilor financiare, de plată | 10% |
| Completivitatea privind termenul de garanție a bunurilor | 10% |
| Completivitatea privind termenul de valabilitate a ofertei | 10% |

**Lista bunurilor solicitate**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **poziție** | **Denumirea** | **Specificații** | **Unitate de măsura** | **Cantitatea** |
| 1 | **Fereastră Plafen 70 mm. cu montare** | Fereastră Plafen 70 mm  Culoarea : Nuc în masa  Lățimea:2030 mm  Înălțimea : 1380 mm  Descrierea: Profil 5 camere, metal zincat 1,5 mm, geam termopan Low-e, deschidere în 2 poziții, plasă antițânțar, glaf exterior.  Montarea va fi efectuată de ofertant. La efectuarea lucrărilor de montaj se vor lua în considerație structura clădirii și materialul din care este făcută construcția acesteia. Ofertantul va garanta că montarea ferestrelor va fi efectuată in conformitate cu normele in vigoare. | buc | 14 |
| 2 | **Fereastră Plafen 70 mm. cu montare** | Fereastră Plafen 70 mm  Culoarea : Nuc în masa  Lățimea: 1450 mm  Înălțimea : 1400 mm  Descrierea: Profil 5 camere, metal zincat 1,5 mm, geam termopan Low-e, deschidere în 2 poziții, plasă antițânțar, glaf exterior.  Montarea va fi efectuată de ofertant. La efectuarea lucrărilor de montaj se vor lua în considerație structura clădirii și materialul din care este făcută construcția acesteia. Ofertantul va garanta că montarea ferestrelor va fi efectuată in conformitate cu normele in vigoare. | buc | 1 |

**Perioada pentru informații și clarificări.**  Până la 07 aprilie 2023.

**Data limită pentru depunerea ofertei este.**  14 aprilie 2023, ora 17:00.

Oferta va fi perfectată conform formularului anexat, semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail: [valentin.fiodorov@gmail.com](mailto:valentin.fiodorov@gmail.com) cu mențiunea:*Oferta\_ferestre,* sau în cutia poștală mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu nr.4.

**Pentru informații suplimentare:**

Persoană de contact: Valentin Fiodorov

Email: [valentin.fiodorov@gmail.com](mailto:valentin.fiodorov@gmail.com)

**Director AO „HOMECARE” Tamara ADAȘAN**

*Anexă*

**OFERTĂ COMERCIALĂ**

**1. Date despre ofertant:**

Denumire / Nume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresă poștală: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoană responsabilă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Condiții financiare și de plată:** (se vor indica condițiile de plată propuse de ofertant)

**3. Termenii de livrare a bunurilor:** (se vor indica condițiile de livrare propuse de ofertant)

**4. Lista bunurilor:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **poziție** | **Denumirea** | **Specificații** | **Unitate de măsura** | **Cantitatea** |
| 1 | **Fereastră Plafen 70 mm. cu montare** | Fereastră Plafen 70 mm  Culoarea : Nuc în masa  Lățimea:2030 mm  Înălțimea : 1380 mm  Descrierea: Profil 5 camere, metal zincat 1,5 mm, geam termopan Low-e, deschidere în 2 poziții, plasă antițânțar, glaf exterior.  La efectuarea lucrărilor de montaj se vor lua în considerație structura clădirii și materialul din care este făcută construcția acesteia. Ofertantul va garanta că montarea ferestrelor va fi efectuată in conformitate cu normele in vigoare. | buc | 14 |
| 2 | **Fereastră Plafen 70 mm. cu montare** | Fereastră Plafen 70 mm  Culoarea : Nuc în masa  Lățimea: 1450 mm  Înălțimea : 1400 mm  Descrierea: Profil 5 camere, metal zincat 1,5 mm, geam termopan Low-e, deschidere în 2 poziții, plasă antițânțar, glaf exterior.  La efectuarea lucrărilor de montaj se vor lua în considerație structura clădirii și materialul din care este făcută construcția acesteia. Ofertantul va garanta că montarea ferestrelor va fi efectuată in conformitate cu normele in vigoare. | buc | 1 |

**5. Condiții privind termenul de garanție**: (se vor indica condițiile propuse de ofertant)

**6. Valabilitatea ofertei comerciale:** (se vor indica condițiile propuse de ofertant)

**Data expedierii:**

**Semnătura persoanei responsabile:** **Ștampila:**