|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specificații de preț (F2.2) | | |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,6]* | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Preţ unitar**  **(fără TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **Panouri fotovoltaice :**  •Module mono cristaline;  •Tehnologie single cel;  •Putere minima de 315 - 400W  •Putere nominală instalată 10 kW  •Invertor on-grid trifazat minim 10kW - 1 buc. ;  •Materiale (cablu, elemente de fixare si montare, etc.);  •Proiectarea, lucrări de montare, pornire-reglare, (serv.) | buc | 25/35 |  |  | 90 zile calendaristice | | Total |  |  |  |  |  | | |  | | |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |  | |