|  |
| --- |
| Specificaţii tehnice (F2.1) |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, , iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 6]* |

 |
|  |  |
| **Denumirea bunurilor**  | **Modelul articolului** | **Țara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Panouri fotovoltaice :****•** Module mono cristaline; • Tehnologie single cel;• Putere minima de 315 -  400W ; • Putere nominală instalată  10 kW ;• Invertor on-Grid trifazat  minim 10kW - 1 buc. ;• Materiale (cablu, elemente  de fixare si montare, etc.);• Proiectarea, lucrări de montare, pornire-reglare, (serv.) |  |  |  | Conform specificațiilor caietului de sarcini |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |